[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"2674","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"2675","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"2677","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"2679","ColType":"Number","ColValue":"128"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"2681","ColType":"Data","ColValue":"&lt;01190000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"2683","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"2685","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"2687","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2689","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/PEG0@10000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"2691","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"2693","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"2695","ColType":"Data","ColValue":"&lt;05000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2697","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"2699","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"2701","ColType":"Data","ColValue":"&lt;7f000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"2703","ColType":"Number","ColValue":"72"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"2705","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"2706","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"2708","ColType":"Number","ColValue":"39955715"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"2710","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"2712","ColType":"String","ColValue":"0:1:0(1:1)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"2714","ColType":"Number","ColValue":"53505"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"2716","ColType":"Number","ColValue":"322"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"2718","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"2720","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"2722","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"2724","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"2726","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"2728","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"2730","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"2732","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci7f,0\",\"pci8086,1901\",\"pciclass,060400\",\"PEG0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"2734","ColType":"Number","ColValue":"796032"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"2736","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"2738","ColType":"Data","ColValue":"&lt;&gt;"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"2740","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"2742","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0008000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"2744","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0000008200000000000000ec0000008200000000000000ec0000000000001001000000c27f00000000000080000000c27f000000000000800000000000000012000000810000000000e00000000000810000000000e000000000000000100000&gt;"}}
]
