[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"4278","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"4280","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4281","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4282","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"4284","ColType":"Number","ColValue":"547910467584"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"4286","ColType":"Number","ColValue":"4096"}}]}]}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"4288","ColType":"Number","ColValue":"80"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"4290","ColType":"Data","ColValue":"&lt;baa20000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"4292","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,a2ba\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4294","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/HECI@160000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"4296","ColType":"String","ColValue":"pci8086,a2ba"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"4298","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"4300","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"4302","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4304","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"4306","ColType":"Data","ColValue":"&lt;58140000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"4308","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4309","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"4310","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"4312","ColType":"String","ColValue":"0:22:0"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4314","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4316","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"4318","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4320","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4322","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"4324","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800700&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"4326","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1458,1c3a\",\"pci8086,a2ba\",\"pciclass,078000\",\"HECI\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"4328","ColType":"Data","ColValue":"&lt;3a1c0000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"4330","ColType":"Data","ColValue":"&lt;10b000827f000000004002920000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4332","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00b000000000000000000000000000000000000010b0000200000000000000000000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"4334","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4335","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"4336","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0400000000000100&gt;"}}]}
]
