[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"84135","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"84137","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84138","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84139","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"84141","ColType":"Number","ColValue":"3979345920"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"84143","ColType":"Number","ColValue":"262144"}}]}]},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84144","ColType":"String","ColValue":"IOSubMemoryDescriptor is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"84146","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"84148","ColType":"Data","ColValue":"&lt;b1e00000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"84150","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"84152","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"ethernet\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"84154","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/RP03@1c0002/PXSX@0"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"84156","ColType":"String","ColValue":"ethernet"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"84158","ColType":"Data","ColValue":"&lt;69190000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"84160","ColType":"Data","ColValue":"&lt;10000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"84162","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"acpi-wake-type"},"attr":{"id":"84164","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"84166","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"84168","ColType":"Data","ColValue":"&lt;58140000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"84170","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84171","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84172","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"84174","ColType":"Number","ColValue":"523281"}},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"84176","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84177","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"84179","ColType":"String","ColValue":"PXSX 1"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"84181","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84182","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84183","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070784"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84184","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"84185","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"84186","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84187","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070785"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84188","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"84189","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"84190","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84191","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070786"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84192","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"84193","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"84194","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84195","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070787"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84196","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"84197","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"84198","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84199","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070788"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84200","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"84201","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"84203","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"84205","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"84207","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"84209","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"84211","ColType":"String","ColValue":"7:0:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"84213","ColType":"Number","ColValue":"4113"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"84215","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"84217","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"84219","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"84221","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"84223","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"84225","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"84227","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"84229","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000200&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIMSIMode"},"attr":{"id":"84231","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"84233","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1458,e000\",\"pci1969,e0b1\",\"pciclass,020000\",\"PXSX\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"84235","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"84237","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e00000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"84239","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000078200000000000030ed0000000000000400180007810000000000d000000000000080000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"84241","ColType":"Data","ColValue":"&lt;000007000000000000000000000000000000000010000702000000000000000000000000000004001800070100000000000000000000000080000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"84243","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"84244","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1200000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"84245","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0b00000000000100&gt;"}}]}
]
