[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"6335","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"6337","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6338","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6339","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"6341","ColType":"Number","ColValue":"547910467584"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"6343","ColType":"Number","ColValue":"4096"}}]}]}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"6345","ColType":"Number","ColValue":"80"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"6347","ColType":"Data","ColValue":"&lt;baa20000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"6349","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,a2ba\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6351","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/HECI@160000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"6353","ColType":"String","ColValue":"pci8086,a2ba"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"6355","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"6357","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"6359","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6361","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"6363","ColType":"Data","ColValue":"&lt;58140000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"6365","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6366","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"6367","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"6369","ColType":"String","ColValue":"0:22:0"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"6371","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"6373","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"6375","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"6377","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"6379","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"6381","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800700&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"6383","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1458,1c3a\",\"pci8086,a2ba\",\"pciclass,078000\",\"HECI\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"6385","ColType":"Data","ColValue":"&lt;3a1c0000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"6387","ColType":"Data","ColValue":"&lt;10b000827f000000004002920000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"6389","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00b000000000000000000000000000000000000010b0000200000000000000000000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"6391","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6392","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"6393","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0400000000000100&gt;"}}]}
]
