[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"8214","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"8216","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"8217","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0800000000000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"8218","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0400000000000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"8220","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"PNP0B00\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-wake-type"},"attr":{"id":"8222","ColType":"Number","ColValue":"4"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"8224","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"8225","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"8226","ColType":"String","ColValue":"ACPIEventController"}}]},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"8228","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"8229","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"8230","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"8232","ColType":"Number","ColValue":"112"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"8234","ColType":"Number","ColValue":"8"}}]}]}]}
]
