[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"4236","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"4238","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4240","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4242","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4244","ColType":"Number","ColValue":"0"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4246","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"4248","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4250","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/XHC@140000/RHUB@0"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4252","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
