[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"2776","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"2778","ColType":"Number","ColValue":"15"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"2780","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2782","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/PEG0@10000/PEGP@f"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2784","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-wake-gpe"},"attr":{"id":"2786","ColType":"Number","ColValue":"105"}}
]
