[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"86448","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"86450","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86451","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86452","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"86454","ColType":"Number","ColValue":"3977248768"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"86456","ColType":"Number","ColValue":"131072"}}]}]}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"86458","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"86460","ColType":"Data","ColValue":"&lt;30000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"86462","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"86464","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci168c,30\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"86466","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/RP14@1d0005/PXSX@0"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"86468","ColType":"String","ColValue":"pci168c,30"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"86470","ColType":"Data","ColValue":"&lt;8c160000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"86472","ColType":"Data","ColValue":"&lt;01000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"86474","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"acpi-wake-type"},"attr":{"id":"86476","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"86478","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"86480","ColType":"Data","ColValue":"&lt;8c160000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"86482","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86483","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86484","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"86486","ColType":"Number","ColValue":"220177"}},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"86488","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86489","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"86491","ColType":"String","ColValue":"PXSX 0"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"86493","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86494","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86495","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005248"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86496","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"86497","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"86498","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86499","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005249"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86500","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"86501","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"86502","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86503","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005250"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86504","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"86505","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"86506","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86507","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005251"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86508","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"86509","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"86510","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86511","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005252"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86512","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"86513","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"86515","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"86517","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"86519","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"86521","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"86523","ColType":"String","ColValue":"67:0:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"86525","ColType":"Number","ColValue":"4113"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"86527","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"86529","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"86531","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"86533","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"86535","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"86537","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"86539","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"86541","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800200&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"86543","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci168c,3112\",\"pci168c,30\",\"pciclass,028000\",\"PXSX\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"86545","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"86547","ColType":"Data","ColValue":"&lt;12310000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"86549","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000438200000000000010ed0000000000000200&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"86551","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00004300000000000000000000000000000000001000430200000000000000000000000000000200&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"86553","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"86554","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"86555","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0900000000000100&gt;"}}]}
]
