[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"4279","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"4281","ColType":"Data","ColValue":"&lt;14200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"4283","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2014\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4285","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/UBX0@80000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"4287","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2014"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"4289","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"4291","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4293","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"4295","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"4297","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"4299","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"4301","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"4303","ColType":"String","ColValue":"0:8:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"4305","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"4307","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4309","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4311","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"4313","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4315","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4317","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"4319","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"4321","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2014\",\"pciclass,088000\",\"UBX0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"4323","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4325","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0040000000000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
