[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"6031","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"6033","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6034","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6035","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"6037","ColType":"Number","ColValue":"549775835136"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"6039","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"6041","ColType":"Data","ColValue":"&lt;21200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"6043","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2021\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6045","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/CB0F@40005"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"6047","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2021"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"6049","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"6051","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6053","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"6055","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"6057","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"6059","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6060","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"6061","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"6063","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"6065","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"6067","ColType":"String","ColValue":"0:4:5"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"6069","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"6071","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"6073","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"6075","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"6077","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"6079","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"6081","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"6083","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"6085","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2021\",\"pciclass,088000\",\"CB0F\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"6087","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"6089","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1025008280000000008031010000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"6091","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00250000000000000000000000000000000000001025000200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"6093","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6094","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"6095","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0900000000000100&gt;"}}]}
]
