[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"6000","ColType":"Number","ColValue":"15"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"6002","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"6004","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"6006","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"6008","ColType":"Number","ColValue":"0"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"6010","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"6012","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6014","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},{"data":{"title":"PCI-Thunderbolt"},"attr":{"id":"6016","ColType":"Number","ColValue":"1"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6018","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2D@30000/UPSB@0"}}]},
{"data":{"title":"acpi-pci-pm"},"attr":{"id":"6020","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}}
]
