[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"6422","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"6424","ColType":"Number","ColValue":"4"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"6426","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"6428","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"6430","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"6432","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCompanionPortPresent"},"attr":{"id":"6434","ColType":"Number","ColValue":"1"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6436","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2D@30000/UPSB@0/DSB2@20000/XHC3@0/RHUB@0/SSP2@4"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6438","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
