[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"3750","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"3752","ColType":"Number","ColValue":"327681"}},
{"data":{"title":"_UID"},"attr":{"id":"3754","ColType":"String","ColValue":"00-00"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"3756","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3758","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/MHP0@50001"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3760","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
