[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"4657","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4659","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4661","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4663","ColType":"Number","ColValue":"0"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4665","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"4667","ColType":"Number","ColValue":"1310720"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"4669","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4671","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/XHC1@140000"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4673","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-wake-gpe"},"attr":{"id":"4675","ColType":"Number","ColValue":"109"}},
{"data":{"title":"acpi-pci-pm"},"attr":{"id":"4677","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}}
]
