[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"34972","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"34974","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"34975","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"34976","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"34978","ColType":"Number","ColValue":"549775933440"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"34980","ColType":"Number","ColValue":"4096"}}]}]}]},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"34982","ColType":"Data","ColValue":"&lt;a8a20000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"34984","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,a2a8\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"34986","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/URT1@1e0001"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"34988","ColType":"String","ColValue":"pci8086,a2a8"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"34990","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"34992","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"34994","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"34996","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"34998","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"35000","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35001","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"35003","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35004","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"35006","ColType":"String","ColValue":"URT1 0"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"35008","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35009","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35010","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005248"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"35011","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"35012","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"35013","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35014","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005249"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"35015","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"35016","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"35017","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35018","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005250"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"35019","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"35020","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"35021","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35022","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005251"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"35023","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"35024","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"35025","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35026","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182005252"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"35027","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"35028","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"35030","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"35032","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"35034","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"35036","ColType":"String","ColValue":"0:30:1"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"35038","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"35040","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"35042","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"35044","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"35046","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"35048","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"35050","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00801100&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"35052","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,7270\",\"pci8086,a2a8\",\"pciclass,118000\",\"URT1\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"35054","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"uart-channel-number"},"attr":{"id":"35056","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0100000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"35058","ColType":"Data","ColValue":"&lt;70720000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"35060","ColType":"Data","ColValue":"&lt;10f1008280000000000033010000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"35062","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00f100000000000000000000000000000000000010f1000200000000000000000000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"35064","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35065","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1500000007000000&gt;"}}]}
]
