[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"5696","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"5698","ColType":"Number","ColValue":"4"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"5700","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"5702","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"5704","ColType":"Number","ColValue":"1"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"5706","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCompanionPortPresent"},"attr":{"id":"5708","ColType":"Number","ColValue":"1"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"5710","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2C@20000/UPSB@0/DSB2@20000/XHC2@0/RHUB@0/SSP2@4"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"5712","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
