[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"4022","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"4024","ColType":"Data","ColValue":"&lt;20200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"4026","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2020\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4028","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/DMI0@0"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"4030","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2020"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"4032","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"4034","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4036","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"4038","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"4040","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"4042","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4043","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"4045","ColType":"Number","ColValue":"8009795"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"4047","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"4049","ColType":"String","ColValue":"0:0:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"4051","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"4053","ColType":"Number","ColValue":"66"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4055","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4057","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"4059","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4061","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4063","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"4065","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"4067","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2020\",\"pciclass,060000\",\"DMI0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"4069","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4071","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0000000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"4073","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4074","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}}]}
]
