[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"10965","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"10967","ColType":"Data","ColValue":"&lt;66200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"10969","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2066\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"10971","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/M2M1@90000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"10973","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2066"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"10975","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"10977","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"10979","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"10981","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"10983","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"10985","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"10987","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"10989","ColType":"String","ColValue":"5:9:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"10991","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"10993","ColType":"Number","ColValue":"145"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"10995","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"10997","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"10999","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"11001","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"11003","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"11005","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"11007","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2066\",\"pciclass,088000\",\"M2M1\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"11009","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"11011","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0048050000000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
