[
{"data":{"title":"IOTTYSuffix"},"attr":{"id":"31373","ColType":"String","ColValue":""}},
{"data":{"title":"serial baud rate"},"attr":{"id":"31375","ColType":"Number","ColValue":"6000000"}},
{"data":{"title":"serial stop bits"},"attr":{"id":"31377","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"serial data width"},"attr":{"id":"31379","ColType":"Number","ColValue":"16"}},
{"data":{"title":"HiddenPort"},"attr":{"id":"31381","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"31383","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/URT1@1e0001/ARPT@0"}},
{"data":{"title":"serial state"},"attr":{"id":"31385","ColType":"Number","ColValue":"18446744073179758695"}},
{"data":{"title":"IOTTYBaseName"},"attr":{"id":"31387","ColType":"String","ColValue":"ARPT"}},
{"data":{"title":"serial parity"},"attr":{"id":"31389","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"31391","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"serial flow control"},"attr":{"id":"31393","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"31395","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"wlan\"&gt;"}}
]
