[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"4141","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"4143","ColType":"Data","ColValue":"&lt;24200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"4145","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2024\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4147","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/IIM0@50000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"4149","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2024"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"4151","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"4153","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4155","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"4157","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"4159","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"4161","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"4163","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"4165","ColType":"String","ColValue":"0:5:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"4167","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"4169","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4171","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4173","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"4175","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4177","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4179","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"4181","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"4183","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2024\",\"pciclass,088000\",\"IIM0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"4185","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4187","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0028000000000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
