[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"5358","ColType":"Number","ColValue":"15"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"5360","ColType":"Number","ColValue":"65536"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"5362","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"5364","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2C@20000/UPSB@0/DSB1@10000"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"5366","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-pci-pm"},"attr":{"id":"5368","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}}
]
