[
{"data":{"title":"OutgoingMTU"},"attr":{"id":"46103","ColType":"Number","ColValue":"128"}},
{"data":{"title":"PSM"},"attr":{"id":"46105","ColType":"Number","ColValue":"17"}},
{"data":{"title":"IOGeneralInterest"},"attr":{"id":"46107","ColType":"String","ColValue":"IOCommand is not serializable"}},
{"data":{"title":"ChannelState"},"attr":{"id":"46109","ColType":"Number","ColValue":"4"}},
{"data":{"title":"BluetoothObjectID"},"attr":{"id":"46111","ColType":"Number","ColValue":"1641294656"}},
{"data":{"title":"IncomingMTU"},"attr":{"id":"46113","ColType":"Number","ColValue":"232"}},
{"data":{"title":"LocalChannelID"},"attr":{"id":"46115","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"RemoteChannelID"},"attr":{"id":"46117","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"IsInitiator"},"attr":{"id":"46119","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}}
]
