[
{"data":{"title":"OutgoingMTU"},"attr":{"id":"75473","ColType":"Number","ColValue":"128"}},
{"data":{"title":"PSM"},"attr":{"id":"75475","ColType":"Number","ColValue":"17"}},
{"data":{"title":"IOGeneralInterest"},"attr":{"id":"75477","ColType":"String","ColValue":"IOCommand is not serializable"}},
{"data":{"title":"ChannelState"},"attr":{"id":"75479","ColType":"Number","ColValue":"4"}},
{"data":{"title":"BluetoothObjectID"},"attr":{"id":"75481","ColType":"Number","ColValue":"2106010432"}},
{"data":{"title":"IncomingMTU"},"attr":{"id":"75483","ColType":"Number","ColValue":"232"}},
{"data":{"title":"LocalChannelID"},"attr":{"id":"75485","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"RemoteChannelID"},"attr":{"id":"75487","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"IsInitiator"},"attr":{"id":"75489","ColType":"Boolean","ColValue":"No"}}
]
