[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"6073","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"6075","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6076","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6077","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"6079","ColType":"Number","ColValue":"549775941632"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"6081","ColType":"Number","ColValue":"4096"}}]}]}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"6083","ColType":"Number","ColValue":"80"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"6085","ColType":"Data","ColValue":"&lt;baa20000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"6087","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,a2ba\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6089","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/IMEI@160000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"6091","ColType":"String","ColValue":"pci8086,a2ba"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"6093","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"6095","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"6097","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6099","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"6101","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"6103","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6104","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"6105","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"6107","ColType":"String","ColValue":"0:22:0"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"6109","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"6111","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"6113","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"6115","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"6117","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"6119","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800700&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"6121","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,7270\",\"pci8086,a2ba\",\"pciclass,078000\",\"IMEI\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"6123","ColType":"Data","ColValue":"&lt;70720000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"6125","ColType":"Data","ColValue":"&lt;10b0008280000000002033010000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"6127","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00b000000000000000000000000000000000000010b0000200000000000000000000000000100000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"6129","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6130","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"6131","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0b00000000000100&gt;"}}]}
]
