[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"4075","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"4077","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4078","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4079","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"4081","ColType":"Number","ColValue":"549775802368"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"4083","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"4085","ColType":"Data","ColValue":"&lt;21200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"4087","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2021\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4089","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/CB0H@40007"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"4091","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2021"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"4093","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"4095","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4097","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"4099","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"4101","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"4103","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4104","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"4105","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"4107","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"4109","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"4111","ColType":"String","ColValue":"0:4:7"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"4113","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"4115","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4117","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4119","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"4121","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4123","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4125","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"4127","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"4129","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2021\",\"pciclass,088000\",\"CB0H\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"4131","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"4133","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1027008280000000000031010000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4135","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00270000000000000000000000000000000000001027000200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"4137","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4138","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1300000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"4139","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0800000000000100&gt;"}}]}
]
