[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"6246","ColType":"Number","ColValue":"15"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"6248","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"6250","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6252","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2D@30000/UPSB@0/DSB1@10000/UPS0@0/DSB4@40000/UPS0@0/DSB0@0"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6254","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
