[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3943","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"3945","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3946","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3947","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"3949","ColType":"Number","ColValue":"549775835136"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"3951","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3953","ColType":"Data","ColValue":"&lt;21200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3955","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2021\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3957","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/CB0F@40005"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3959","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2021"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3961","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3963","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3965","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3967","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"3969","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3971","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3972","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3973","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3975","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3977","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3979","ColType":"String","ColValue":"0:4:5"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3981","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3983","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3985","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3987","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3989","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3991","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3993","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3995","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3997","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2021\",\"pciclass,088000\",\"CB0F\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"3999","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"4001","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1025008280000000008031010000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4003","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00250000000000000000000000000000000000001025000200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"4005","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"4006","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"4007","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0900000000000100&gt;"}}]}
]
