[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"4735","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"4737","ColType":"Number","ColValue":"6"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"4739","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"4741","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"4743","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"4745","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4747","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/XHC1@140000/RHUB@0/HS06@6"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4749","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
