[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"4751","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"4753","ColType":"Number","ColValue":"7"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"4755","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"4757","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"4759","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"4761","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4763","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/XHC1@140000/RHUB@0/HS07@7"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4765","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
