[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"5680","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"5682","ColType":"Number","ColValue":"3"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"5684","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"5686","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"5688","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"5690","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"5692","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2C@20000/UPSB@0/DSB2@20000/XHC2@0/RHUB@0/SSP1@3"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"5694","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
