[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"4719","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"4721","ColType":"Number","ColValue":"5"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"4723","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"4725","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"4727","ColType":"Number","ColValue":"4"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"4729","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4731","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/XHC1@140000/RHUB@0/HS05@5"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4733","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
