[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3877","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"3879","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3880","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3881","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"3883","ColType":"Number","ColValue":"549775851520"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"3885","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3887","ColType":"Data","ColValue":"&lt;21200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3889","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2021\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3891","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/CB0E@40004"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3893","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2021"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3895","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3897","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3899","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3901","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"3903","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3905","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3906","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3907","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3909","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3911","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3913","ColType":"String","ColValue":"0:4:4"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3915","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3917","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3919","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3921","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3923","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3925","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3927","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3929","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3931","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2021\",\"pciclass,088000\",\"CB0E\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"3933","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"3935","ColType":"Data","ColValue":"&lt;102400828000000000c031010000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3937","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00240000000000000000000000000000000000001024000200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3939","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3940","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3941","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0500000000000100&gt;"}}]}
]
