[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"5701","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"5703","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"5704","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"5705","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"5707","ColType":"Number","ColValue":"549775917056"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"5709","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"5711","ColType":"Data","ColValue":"&lt;21200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"5713","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2021\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"5715","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/CB0A@40000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"5717","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2021"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"5719","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"5721","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"5723","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"5725","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"5727","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"5729","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"5730","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"5731","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"5733","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"5735","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"5737","ColType":"String","ColValue":"0:4:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"5739","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"5741","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"5743","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"5745","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"5747","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"5749","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"5751","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"5753","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"5755","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2021\",\"pciclass,088000\",\"CB0A\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"5757","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"5759","ColType":"Data","ColValue":"&lt;102000828000000000c032010000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"5761","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00200000000000000000000000000000000000001020000200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"5763","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"5764","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"5765","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0300000000000100&gt;"}}]}
]
