[
{"data":{"title":"OutgoingMTU"},"attr":{"id":"120350","ColType":"Number","ColValue":"128"}},
{"data":{"title":"PSM"},"attr":{"id":"120352","ColType":"Number","ColValue":"19"}},
{"data":{"title":"IOGeneralInterest"},"attr":{"id":"120354","ColType":"String","ColValue":"IOCommand is not serializable"}},
{"data":{"title":"ChannelState"},"attr":{"id":"120356","ColType":"Number","ColValue":"4"}},
{"data":{"title":"BluetoothObjectID"},"attr":{"id":"120358","ColType":"Number","ColValue":"2106009856"}},
{"data":{"title":"IncomingMTU"},"attr":{"id":"120360","ColType":"Number","ColValue":"232"}},
{"data":{"title":"LocalChannelID"},"attr":{"id":"120362","ColType":"Number","ColValue":"65"}},
{"data":{"title":"RemoteChannelID"},"attr":{"id":"120364","ColType":"Number","ColValue":"65"}},
{"data":{"title":"IsInitiator"},"attr":{"id":"120366","ColType":"Boolean","ColValue":"No"}}
]
