[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"6406","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"6408","ColType":"Number","ColValue":"3"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"6410","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"kUSBWakePortCurrentLimit"},"attr":{"id":"6412","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"UsbCPortNumber"},"attr":{"id":"6414","ColType":"Number","ColValue":"4"}},{"data":{"title":"kUSBSleepPortCurrentLimit"},"attr":{"id":"6416","ColType":"Number","ColValue":"3000"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6418","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2D@30000/UPSB@0/DSB2@20000/XHC3@0/RHUB@0/SSP1@3"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6420","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
