[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"4742","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"4744","ColType":"Data","ColValue":"&lt;14200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"4746","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2014\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"4748","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/UBX0@80000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"4750","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2014"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"4752","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"4754","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"4756","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"4758","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"4760","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"4762","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"4764","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"4766","ColType":"String","ColValue":"0:8:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"4768","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"4770","ColType":"Number","ColValue":"146"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"4772","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"4774","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"4776","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"4778","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"4780","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"4782","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"4784","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2014\",\"pciclass,088000\",\"UBX0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"4786","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"4788","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0040000000000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
