[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"38725","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"38727","ColType":"Data","ColValue":"&lt;66200000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"38729","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,2066\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"38731","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/M2M0@80000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"38733","ColType":"String","ColValue":"pci8086,2066"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"38735","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"38737","ColType":"Data","ColValue":"&lt;04000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"38739","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"38741","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"38743","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"38745","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"38747","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"38749","ColType":"String","ColValue":"5:8:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"38751","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"38753","ColType":"Number","ColValue":"145"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"38755","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"38757","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"38759","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"38761","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"38763","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"38765","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00800800&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"38767","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,0\",\"pci8086,2066\",\"pciclass,088000\",\"M2M0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"38769","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"38771","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0040050000000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
