[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"35462","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35463","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1000000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"35465","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"35467","ColType":"Number","ColValue":"128"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"35469","ColType":"Data","ColValue":"&lt;d3150000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"35471","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"PCIHotplugCapable"},"attr":{"id":"35473","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIHPType"},"attr":{"id":"35475","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"35477","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"35479","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"35481","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"35483","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PC02@0/BR2C@20000/UPSB@0/DSB0@0"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"35485","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"35487","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"35489","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"35491","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"35493","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"35495","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"35497","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"35498","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"35500","ColType":"Number","ColValue":"6380609"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"35502","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"35504","ColType":"String","ColValue":"124:0:0(126:126)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"35506","ColType":"Number","ColValue":"4161"}},
{"data":{"title":"IOPCITunnelL1Enable"},"attr":{"id":"35508","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"35510","ColType":"Number","ColValue":"354"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"35512","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"35514","ColType":"Number","ColValue":"0"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"35516","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"35518","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"35520","ColType":"Number","ColValue":"0"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"35522","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"35524","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"35526","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,15d3\",\"pciclass,060400\",\"DSB0\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"35528","ColType":"Number","ColValue":"262144"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"35530","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"35532","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"35534","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00007c0000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"35536","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0000008200000000000020900000008200000000000020900000000000001000000000c20000000000000000000000c2000000000000000000000000000000000000008100000000000000000000008100000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
