[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"13935","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"13937","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"13938","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"13939","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"13941","ColType":"Number","ColValue":"547910320128"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"13943","ColType":"Number","ColValue":"65536"}}]}]},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"13944","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"13945","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"13947","ColType":"Number","ColValue":"547910385664"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"13949","ColType":"Number","ColValue":"65536"}}]}]}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"13951","ColType":"Number","ColValue":"72"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"13953","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86160000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"13955","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"13957","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"ethernet\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"13959","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/RP04@1c0003/GIGE@0"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"13961","ColType":"String","ColValue":"ethernet"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"13963","ColType":"Data","ColValue":"&lt;e4140000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"13965","ColType":"Data","ColValue":"&lt;01000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"13967","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"acpi-wake-type"},"attr":{"id":"13969","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"13971","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"13973","ColType":"Data","ColValue":"&lt;e4140000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"13975","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"13977","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"13978","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"13979","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"13981","ColType":"Number","ColValue":"4676625"}},
{"data":{"title":"model"},"attr":{"id":"13983","ColType":"String","ColValue":"Broadcom 57766-A1"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"13985","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"13987","ColType":"String","ColValue":"4:0:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"13989","ColType":"Number","ColValue":"4113"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"13991","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"13993","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"13995","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"13997","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"13999","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"14001","ColType":"Number","ColValue":"2"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"14003","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000200&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIMSIMode"},"attr":{"id":"14005","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"14007","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci14e4,1686\",\"pciclass,020000\",\"GIGE\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIPauseCompatible"},"attr":{"id":"14009","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPMPCIConfigSpaceVolatile"},"attr":{"id":"14011","ColType":"Boolean","ColValue":"No"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"14013","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86160000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"14015","ColType":"Data","ColValue":"&lt;100004c27f000000000000920000000000000100180004c27f000000000001920000000000000100&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"14017","ColType":"Data","ColValue":"&lt;000004000000000000000000000000000000000010000442000000000000000000000000000001001800044200000000000000000000000000000100&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"14019","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"14020","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1300000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"14021","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0700000000000100&gt;"}}]}
]
