[
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"14565","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"14567","ColType":"Number","ColValue":"1"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"14569","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"14571","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"14573","ColType":"Number","ColValue":"1"}},{"data":{"title":"DriverPowerState"},"attr":{"id":"14575","ColType":"Number","ColValue":"1"}}]},
{"data":{"title":"Card Present"},"attr":{"id":"14577","ColType":"Boolean","ColValue":"No"}},
{"data":{"title":"Slot"},"attr":{"id":"14579","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"IOUnit"},"attr":{"id":"14581","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"64-bit"},"attr":{"id":"14583","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOMaximumSegmentAddressableBitCount"},"attr":{"id":"14585","ColType":"Number","ColValue":"64"}},
{"data":{"title":"Bus Voltage"},"attr":{"id":"14587","ColType":"Number","ColValue":"3300"}},
{"data":{"title":"Base Frequency"},"attr":{"id":"14589","ColType":"Number","ColValue":"200"}}
]
