[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3268","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3269","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3271","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"3273","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3275","ColType":"Data","ColValue":"&lt;403a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3277","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"3279","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"3281","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3283","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P4@1c0000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3285","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3287","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3289","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3291","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3293","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3295","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"3297","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3299","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3300","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3302","ColType":"Number","ColValue":"17902609"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3304","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3306","ColType":"String","ColValue":"0:28:0(6:6)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3308","ColType":"Number","ColValue":"4097"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3310","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3312","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3314","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3316","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3318","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3320","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3322","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3324","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3326","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a40\",\"pciclass,060400\",\"P0P4\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"3328","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"3330","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"3332","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3334","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e0000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"3336","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0000008200000000000000000000008200000000000000000000000000000000000000c20000000000000000000000c2000000000000000000000000000000000000008100000000000000000000008100000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
