[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"5256","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"5257","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"5259","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"5261","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"5263","ColType":"Data","ColValue":"&lt;403a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"5265","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"5267","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"5269","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"5271","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P4@1c0000"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"5273","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"5275","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"5277","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"5279","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"5281","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"5283","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"5285","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"5287","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"5288","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"5290","ColType":"Number","ColValue":"17902609"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"5292","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"5294","ColType":"String","ColValue":"0:28:0(6:6)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"5296","ColType":"Number","ColValue":"4097"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"5298","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"5300","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"5302","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"5304","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"5306","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"5308","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"5310","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"5312","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"5314","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a40\",\"pciclass,060400\",\"P0P4\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"5316","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"5318","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"5320","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"5322","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e0000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"5324","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0000008200000000000000000000008200000000000000000000000000000000000000c20000000000000000000000c2000000000000000000000000000000000000008100000000000000000000008100000000000000000000000000000000&gt;"}}
]
