[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3905","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3906","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3908","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"3910","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3912","ColType":"Data","ColValue":"&lt;483a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3914","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"3916","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"3918","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3920","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P8@1c0004"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3922","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3924","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3926","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3928","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3930","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3932","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"3934","ColType":"Number","ColValue":"328"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3936","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3937","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3939","ColType":"Number","ColValue":"85011473"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3941","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3943","ColType":"String","ColValue":"0:28:4(2:2)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3945","ColType":"Number","ColValue":"12305"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3947","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3949","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3951","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3953","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3955","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3957","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3959","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3961","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3963","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a48\",\"pciclass,060400\",\"P0P8\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"3965","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"3967","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"3969","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3971","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e4000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"3973","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000082000000000000c0f900000082000000000000c0f90000000000001000000000c20000000000000000000000c200000000000000000000000000000000000000810000000000b00000000000810000000000b000000000000000100000&gt;"}}
]
