[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"2715","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"2717","ColType":"Number","ColValue":"1769472"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"2719","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"2721","ColType":"Data","ColValue":"&lt;99080000&gt;"}},{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"2723","ColType":"Data","ColValue":"&lt;ec100000&gt;"}},{"data":{"title":"layout-id"},"attr":{"id":"2725","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0f000000&gt;"}},{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2727","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/POP5@1c0001/HDEF@1b0000"}},{"data":{"title":"PinConfigurations"},"attr":{"id":"2729","ColType":"Data","ColValue":"&lt;&gt;"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2731","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]}
]
