[
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3486","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"layout-id"},"attr":{"id":"3488","ColType":"Data","ColValue":"&lt;01000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"3490","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3491","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3492","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"3494","ColType":"Number","ColValue":"4178051072"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"3496","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"hda-gfx"},"attr":{"id":"3498","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"onboard-1\"&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3500","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0a0e0000&gt;"}},
{"data":{"title":"PinConfigurations"},"attr":{"id":"3502","ColType":"Data","ColValue":"&lt;e0005628&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"3504","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3506","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci10de,e0a\"&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3508","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P3@60000/HDAU@1"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3510","ColType":"String","ColValue":"pci10de,e0a"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3512","ColType":"Data","ColValue":"&lt;de100000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3514","ColType":"Data","ColValue":"&lt;a1000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3516","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3518","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3520","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"3522","ColType":"Data","ColValue":"&lt;62140000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3524","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3525","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3526","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3528","ColType":"Number","ColValue":"21314819"}},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"3530","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3531","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"3533","ColType":"String","ColValue":"HDAU 1"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"3535","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3536","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3537","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070784"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3538","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3539","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3540","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3541","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070785"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3542","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3543","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3544","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3545","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070786"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3546","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3547","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3548","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3549","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070787"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3550","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3551","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3552","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3553","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070788"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3554","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3555","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"3557","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"3559","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"3561","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3563","ColType":"Number","ColValue":"3"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3565","ColType":"String","ColValue":"1:0:1"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3567","ColType":"Number","ColValue":"4225"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3569","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3571","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3573","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3575","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3577","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3579","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3581","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3583","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00030400&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIMSIMode"},"attr":{"id":"3585","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3587","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1462,2842\",\"pci10de,e0a\",\"pciclass,040300\",\"HDAU\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"3589","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"3591","ColType":"Data","ColValue":"&lt;42280000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"3593","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1001018200000000000008f90000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3595","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00010100000000000000000000000000000000001001010200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3597","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3598","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3599","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0200000000000100&gt;"}}]}
]
