[
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"3785","ColType":"Data","ColValue":"&lt;100003820000000000c0dff90000000000400000180003810000000000c800000000000000010000&gt;"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3787","ColType":"String","ColValue":"3:0:0"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3789","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3791","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3792","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1300000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3793","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0600000000000100&gt;"}}]},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3795","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P7@1c0003/GIGE@0"}},
{"data":{"title":"model"},"attr":{"id":"3797","ColType":"String","ColValue":"Marvell Yukon Gigabit Adapter 88E8056 Singleport Copper SA"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"3799","ColType":"Number","ColValue":"72"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3801","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3802","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3803","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3805","ColType":"Number","ColValue":"17"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"3807","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"AAPL,slot-name"},"attr":{"id":"3809","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"Ethernet\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3811","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"3813","ColType":"Data","ColValue":"&lt;43100000&gt;"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3815","ColType":"Data","ColValue":"&lt;ab110000&gt;"}},
{"data":{"title":"empty"},"attr":{"id":"3817","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3819","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"ethernet\"&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3821","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1043,81f8\",\"pci11ab,4364\",\"pciclass,020000\",\"GIGE\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3823","ColType":"Number","ColValue":"8451"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3825","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3827","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3829","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3831","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3833","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3835","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3837","ColType":"Data","ColValue":"&lt;12000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-wake-type"},"attr":{"id":"3839","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3841","ColType":"Number","ColValue":"502801"}},
{"data":{"title":"IOPCIMSIMode"},"attr":{"id":"3843","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3845","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3847","ColType":"Number","ColValue":"4113"}},
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"3849","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3850","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3851","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"3853","ColType":"Number","ColValue":"4192190464"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"3855","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3856","ColType":"String","ColValue":"IOSubMemoryDescriptor is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3858","ColType":"String","ColValue":"ethernet"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3860","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"3862","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"3864","ColType":"Data","ColValue":"&lt;f8810000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3866","ColType":"Data","ColValue":"&lt;000003000000000000000000000000000000000010000302000000000000000000000000004000001800030100000000000000000000000000010000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"3868","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3869","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"3871","ColType":"String","ColValue":"GIGE 1"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"3873","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3874","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3875","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070784"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3876","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3877","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3878","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3879","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070785"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3880","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3881","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3882","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3883","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070786"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3884","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3885","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3886","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3887","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070787"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3888","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3889","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3890","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3891","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070788"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3892","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3893","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"3895","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"3897","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"3899","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3901","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000200&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3903","ColType":"Data","ColValue":"&lt;64430000&gt;"}}
]
