[
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"3605","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3606","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3607","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"3609","ColType":"Number","ColValue":"4193239040"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"3611","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3612","ColType":"String","ColValue":"IOSubMemoryDescriptor is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"3614","ColType":"Number","ColValue":"72"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3616","ColType":"Data","ColValue":"&lt;64430000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"3618","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3620","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"ethernet\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3622","ColType":"String","ColValue":"ethernet"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3624","ColType":"Data","ColValue":"&lt;ab110000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3626","ColType":"Data","ColValue":"&lt;12000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-wake-type"},"attr":{"id":"3628","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3630","ColType":"Number","ColValue":"8451"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3632","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"3634","ColType":"Data","ColValue":"&lt;43100000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3636","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3637","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3638","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3640","ColType":"Number","ColValue":"502801"}},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"3642","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3643","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"3645","ColType":"String","ColValue":"ethernet 1"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"3647","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3648","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3649","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070784"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3650","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3651","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3652","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3653","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070785"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3654","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3655","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3656","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3657","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070786"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3658","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3659","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3660","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3661","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070787"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3662","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3663","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"3664","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3665","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070788"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3666","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"3667","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"3669","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"3671","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"3673","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3675","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3677","ColType":"String","ColValue":"4:0:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3679","ColType":"Number","ColValue":"4113"}},
{"data":{"title":"model"},"attr":{"id":"3681","ColType":"String","ColValue":"Marvell Yukon Gigabit Adapter 88E8056 Singleport Copper SA"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3683","ColType":"Number","ColValue":"17"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3685","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3687","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3689","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3691","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3693","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3695","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3697","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000200&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIMSIMode"},"attr":{"id":"3699","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3701","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1043,81f8\",\"pci11ab,4364\",\"pciclass,020000\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"3703","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"3705","ColType":"Data","ColValue":"&lt;f8810000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"3707","ColType":"Data","ColValue":"&lt;100004820000000000c0eff90000000000400000180004810000000000d800000000000000010000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3709","ColType":"Data","ColValue":"&lt;000004000000000000000000000000000000000010000402000000000000000000000000004000001800040100000000000000000000000000010000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3711","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3712","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1200000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"3713","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0400000000000100&gt;"}}]}
]
