[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"6071","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6072","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1300000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"6074","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"6076","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"6078","ColType":"Data","ColValue":"&lt;463a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"6080","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"6082","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"6084","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6086","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P7@1c0003"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"6088","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"6090","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"6092","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6094","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"6096","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"6098","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"6100","ColType":"Number","ColValue":"328"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"6102","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6103","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"6105","ColType":"Number","ColValue":"68234257"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"6107","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"6109","ColType":"String","ColValue":"0:28:3(3:3)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"6111","ColType":"Number","ColValue":"12305"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"6113","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"6115","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"6117","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"6119","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"6121","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"6123","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"6125","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"6127","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"6129","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a46\",\"pciclass,060400\",\"P0P7\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"6131","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"6133","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"6135","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"6137","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e3000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"6139","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000082000000000000d0f900000082000000000000d0f90000000000001000000000c20000000000000000000000c200000000000000000000000000000000000000810000000000c00000000000810000000000c000000000000000100000&gt;"}}
]
