[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3535","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3536","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1200000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3538","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"3540","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3542","ColType":"Data","ColValue":"&lt;443a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3544","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"3546","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"3548","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3550","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P6@1c0002"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3552","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3554","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3556","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3558","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3560","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3562","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"3564","ColType":"Number","ColValue":"328"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3566","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3567","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3569","ColType":"Number","ColValue":"51457041"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3571","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3573","ColType":"String","ColValue":"0:28:2(4:4)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3575","ColType":"Number","ColValue":"12305"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3577","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3579","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3581","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3583","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3585","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3587","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3589","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3591","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3593","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a44\",\"pciclass,060400\",\"P0P6\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"3595","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"3597","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"3599","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3601","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e2000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"3603","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000082000000000000e0f900000082000000000000e0f90000000000001000000000c20000000000000000000000c200000000000000000000000000000000000000810000000000d00000000000810000000000d000000000000000100000&gt;"}}
]
