[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"6497","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6498","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"6500","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"6502","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"6504","ColType":"Data","ColValue":"&lt;483a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"6506","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"6508","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"6510","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"6512","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P8@1c0004"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"6514","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"6516","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"6518","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"6520","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"6522","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"6524","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"6526","ColType":"Number","ColValue":"328"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"6528","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"6529","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"6531","ColType":"Number","ColValue":"85011473"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"6533","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"6535","ColType":"String","ColValue":"0:28:4(2:2)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"6537","ColType":"Number","ColValue":"12305"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"6539","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"6541","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"6543","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"6545","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"6547","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"6549","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"6551","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"6553","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"6555","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a48\",\"pciclass,060400\",\"P0P8\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"6557","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"6559","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"6561","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"6563","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e4000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"6565","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000082000000000000c0f900000082000000000000c0f90000000000001000000000c20000000000000000000000c200000000000000000000000000000000000000810000000000b00000000000810000000000b000000000000000100000&gt;"}}
]
